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СИМУЛЯЦИЯ ЭКЗАМЕНА ADR
БАЗОВЫЙ КУРС — КОМПЛЕКТ 2
	Имя и фамилия:
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	Дата:
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	Результат:
	........ / 30
	Оценка:
	СДАНО / НЕ СДАНО


ИНСТРУКЦИЯ
• Тест состоит из 30 вопросов. К каждому вопросу предложены три варианта ответа: a, b, c. Только один ответ является правильным.
• Время выполнения теста: 60 минут.
• Для успешной сдачи симуляции необходимо дать не менее 20 правильных ответов (2/3 вопросов).
• Ответы следует отмечать в бланке ответов. Вопросы являются авторским учебным материалом и не входят в официальный перечень экзаменационных вопросов.
• Нормативная база разработки: ADR 2025 с учетом исправления, опубликованного в 2025 году, а также национальные экзаменационные требования, действующие по состоянию на 24 июля 2026 года.
1. К классу 1 ADR относятся:
   a) газы
   b) взрывчатые вещества и изделия
   c) инфекционные вещества
2. К классу 2 ADR относятся:
   a) газы
   b) органические пероксиды
   c) коррозионные вещества
3. Класс 4.1 включает, в частности:
   a) исключительно самовозгорающиеся вещества
   b) исключительно вещества, опасно реагирующие с водой
   c) легковоспламеняющиеся твердые вещества, самореактивные и полимеризующиеся вещества, а также десенсибилизированные твердые взрывчатые вещества
4. Класс 4.2 включает вещества:
   a) окисляющие
   b) способные к самовозгоранию, включая самонагревающиеся вещества
   c) радиоактивные
5. Класс 5.2 включает:
   a) органические пероксиды
   b) инфекционные вещества
   c) радиоактивные материалы
6. Класс 6.2 включает:
   a) токсичные вещества
   b) коррозионные вещества
   c) инфекционные вещества
7. К классу 7 ADR относятся:
   a) радиоактивные материалы
   b) прочие опасные вещества и изделия
   c) окисляющие вещества
8. Класс 9 включает:
   a) взрывчатые вещества
   b) прочие опасные вещества и изделия
   c) газы
9. Группа упаковки III, как правило, означает вещество, представляющее:
   a) высокую степень опасности
   b) среднюю степень опасности
   c) низкую степень опасности
10. В рамках освобождения, касающегося перевозки легковоспламеняющихся жидкостей частными лицами в емкостях многократного наполнения, количество не должно превышать:
   a) 20 л на емкость и 60 л на транспортную единицу
   b) 60 л на емкость и 240 л на транспортную единицу
   c) 450 л на емкость и 1000 л на транспортную единицу
11. Какое количество топлива, предназначенного для приведения транспортного средства в движение, может перевозиться в переносных топливных емкостях, например канистрах, на одну транспортную единицу в рамках освобождения ADR?
   a) до 60 л
   b) до 240 л
   c) до 500 л
12. Освобождение для предприятий, осуществляющих перевозку в качестве вспомогательной деятельности по отношению к их основной деятельности, может применяться, если, в частности:
   a) количество в упаковке не ограничено, если перевозка осуществляется для собственных нужд
   b) перевозка включает доставку получателям, но только в пределах одного воеводства
   c) количество не превышает 450 л на упаковку и пределов, установленных в 1.1.3.6, а перевозка не является поставкой, распределением или перевозкой материалов класса 7
13. Порожняя неочищенная тара после опасных грузов может пользоваться полным освобождением от требований ADR, если:
   a) она закрыта и перевозится без транспортного документа
   b) приняты соответствующие меры, устраняющие все виды опасности
   c) с момента опорожнения прошло не менее 24 часов
14. Транспортные категории, применяемые при освобождении по 1.1.3.6, обозначаются номерами:
   a) 0, 1, 2, 3 и 4
   b) I, II и III
   c) A, B, C, D и E
15. При одновременной перевозке грузов, относящихся к разным транспортным категориям, расчетное значение для применения освобождения по 1.1.3.6 не должно превышать:
   a) 100
   b) 500
   c) 1000
16. Максимальное количество упаковок, содержащих опасные грузы в освобожденных количествах (EQ), перевозимых в одном транспортном средстве или контейнере, составляет:
   a) 1000
   b) 500
   c) без ограничений
17. Транспортная единица, перевозящая опасные грузы, упакованные в ограниченных количествах (LQ), должна иметь маркировку спереди и сзади, если, как правило:
   a) ее разрешенная максимальная масса может быть любой и перевозится хотя бы одна упаковка LQ
   b) ее разрешенная максимальная масса превышает 12 т, а общая масса брутто упаковок LQ превышает 8 т
   c) она перевозит грузы исключительно в цистерне
18. Освобождает ли применение положений об ограниченных количествах (LQ) лиц, выполняющих операции, связанные с перевозкой, от обязательного обучения согласно разделу 1.3 ADR?
   a) да, всегда
   b) да, но только водителя
   c) нет, участвующие лица по-прежнему должны пройти обучение, соответствующее их обязанностям
19. Надпись «ТРАНСПОРТНЫЙ ПАКЕТ» должна быть нанесена на транспортный пакет, если:
   a) маркировка и знаки опасности, требуемые для содержащихся в нем упаковок, не видны снаружи; высота букв надписи должна быть не менее 12 мм
   b) транспортный пакет содержит более двух упаковок независимо от видимости маркировки
   c) масса брутто транспортного пакета превышает 100 кг
20. Манипуляционные знаки в виде стрелок на упаковке должны размещаться:
   a) на одной верхней поверхности упаковки
   b) горизонтально на всех четырех боковых сторонах
   c) не менее чем на двух противоположных вертикальных сторонах с указанием правильного направления установки
21. Идентификационный номер опасного груза на упаковке должен предваряться буквами:
   a) ADR
   b) UN
   c) RID
22. Маркировочный знак вещества, опасного для окружающей среды, если он требуется, наносится на упаковку:
   a) рядом с маркировкой номера UN
   b) исключительно в транспортном документе
   c) исключительно на ветровом стекле транспортного средства
23. Знаки опасности на упаковке должны размещаться:
   a) исключительно сзади транспортного средства
   b) только один знак, даже если имеется дополнительная опасность
   c) рядом с маркировкой номера UN на той же поверхности, если размеры упаковки это позволяют; знаки дополнительной опасности размещаются рядом со знаком основной опасности
24. Какова правильная последовательность основных сведений об опасном грузе в транспортном документе?
   a) номер и наименование класса, регистрационный номер транспортного средства, группа упаковки, масса водителя
   b) буквы UN и номер UN, надлежащее отгрузочное наименование, номер или номера знаков опасности, группа упаковки — если она назначена — и код ограничения проезда через туннели в скобках, если он требуется
   c) только торговое наименование продукта и масса брутто
25. При перевозке отходов слово «ОТХОДЫ» в транспортном документе следует:
   a) указывать перед надлежащим отгрузочным наименованием, если это слово уже не является частью такого наименования
   b) указывать исключительно после кода ограничения проезда через туннели
   c) не указывать, если перевозка выполняется внутри страны
26. Транспортный документ при международной перевозке должен быть составлен:
   a) исключительно на английском языке
   b) на официальном языке страны отправления, а если это не английский, французский или немецкий язык — также на одном из этих языков, если соглашения между заинтересованными государствами не предусматривают иного
   c) исключительно на языке водителя
27. Что необходимо сделать с упаковкой, из которой происходит утечка опасного груза?
   a) ее нельзя загружать до устранения несоответствия, ремонта или помещения в соответствующую аварийную тару
   b) ее можно загрузить, если под нее подложен абсорбирующий материал
   c) ее можно перевозить после внесения соответствующей отметки в транспортный документ
28. До начала перевозки перевозчик должен, в частности:
   a) проверить допуск груза к перевозке, наличие требуемых документов, состояние транспортного средства и груза, отсутствие перегруза, а также требуемую маркировку и оборудование
   b) ограничиться проверкой уровня топлива
   c) принять любой груз, если отправитель подписал счет-фактуру
29. Погрузчик при передаче упаковок к перевозке должен, в частности:
   a) проверить только количество поддонов
   b) соблюдать запреты на совместную погрузку и требования по отделению опасных грузов от пищевых продуктов, других предметов потребления и кормов для животных
   c) удалить знаки опасности, чтобы они не загрязнились
30. Знак «(-)» в колонке 15 таблицы A раздела 3.2 ADR означает, что:
   a) груз можно перевозить только в ночное время
   b) груз полностью освобожден от требований ADR
   c) для этого груза не назначен код ограничения проезда через туннели
БЛАНК ОТВЕТОВ
	№
	Ответ
	Баллы
	№
	Ответ
	Баллы
	№
	Ответ
	Баллы

	1
	A / B / C
	
	11
	A / B / C
	
	21
	A / B / C
	

	2
	A / B / C
	
	12
	A / B / C
	
	22
	A / B / C
	

	3
	A / B / C
	
	13
	A / B / C
	
	23
	A / B / C
	

	4
	A / B / C
	
	14
	A / B / C
	
	24
	A / B / C
	

	5
	A / B / C
	
	15
	A / B / C
	
	25
	A / B / C
	

	6
	A / B / C
	
	16
	A / B / C
	
	26
	A / B / C
	

	7
	A / B / C
	
	17
	A / B / C
	
	27
	A / B / C
	

	8
	A / B / C
	
	18
	A / B / C
	
	28
	A / B / C
	

	9
	A / B / C
	
	19
	A / B / C
	
	29
	A / B / C
	

	10
	A / B / C
	
	20
	A / B / C
	
	30
	A / B / C
	


Результат: .......... / 30        СДАНО / НЕ СДАНО
Симуляция экзамена ADR — базовый курс — комплект 2




