Ośrodek Szkolenia Zawodowego DOBRY KURS Sylwia Kaczmarek
SYMULACJA EGZAMINU ADR
KURS PODSTAWOWY – ZESTAW 1
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INSTRUKCJA
• Test składa się z 30 pytań. Przy każdym pytaniu podano trzy odpowiedzi: a, b, c. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
• Czas przeznaczony na rozwiązanie testu: 60 minut.
• Próg zaliczenia symulacji: co najmniej 20 prawidłowych odpowiedzi (2/3 pytań).
• Odpowiedzi należy zaznaczyć na karcie odpowiedzi. Pytania są autorskimi pytaniami szkoleniowymi i nie stanowią oficjalnego katalogu pytań egzaminacyjnych.
• Stan prawny opracowania: ADR 2025 oraz krajowe przepisy egzaminacyjne obowiązujące w dniu 24 lipca 2026 r.


	1. Do której klasy ADR zalicza się materiały ciekłe zapalne?

	a) Do klasy 2 – gazy.

	b) Do klasy 3 – materiały ciekłe zapalne.

	c) Do klasy 8 – materiały żrące.



	2. Nalepka ostrzegawcza klasy 8 wskazuje na zagrożenie:

	a) utleniające,

	b) trujące,

	c) żrące.



	3. Materiały utleniające zalicza się do klasy:

	a) 5.1,

	b) 5.2,

	c) 6.2.



	4. Klasa 6.1 obejmuje:

	a) materiały zakaźne,

	b) materiały trujące,

	c) różne materiały i przedmioty niebezpieczne.



	5. Klasa 4.3 obejmuje materiały, które:

	a) są podatne na samozapalenie,

	b) są materiałami stałymi zapalnymi,

	c) w zetknięciu z wodą wydzielają gazy palne.





	6. Grupa pakowania I oznacza materiały stwarzające:

	a) duże zagrożenie,

	b) średnie zagrożenie,

	c) małe zagrożenie.



	7. Litera „X” umieszczona przed numerem rozpoznawczym zagrożenia na tablicy barwy pomarańczowej oznacza, że materiał:

	a) może być przewożony wyłącznie drogą morską,

	b) wymaga eskorty przez całą trasę,

	c) reaguje niebezpiecznie z wodą, a woda może być użyta tylko za zgodą specjalistów.



	8. Na tablicy barwy pomarańczowej z numerami:

	a) numer UN znajduje się u góry, a numer rozpoznawczy zagrożenia u dołu,

	b) numer rozpoznawczy zagrożenia znajduje się u góry, a numer UN u dołu,

	c) oba numery umieszcza się obok siebie w jednym wierszu.



	9. Powtórzenie tej samej cyfry w numerze rozpoznawczym zagrożenia oznacza:

	a) nasilenie wskazanego zagrożenia,

	b) brak dodatkowego zagrożenia,

	c) zastosowanie wyłączenia z przepisów ADR.



	10. Który zestaw dokumentów powinien znajdować się w kabinie pojazdu, gdy wymagają tego przepisy ADR?

	a) Wyłącznie faktura za towar i dowód rejestracyjny pojazdu.

	b) Wyłącznie zaświadczenie ADR kierowcy i polisa ubezpieczeniowa.

	c) Dokument przewozowy, instrukcje pisemne, dokumenty ze zdjęciem członków załogi oraz pozostałe dokumenty wymagane dla danego przewozu.





	11. Instrukcje pisemne powinny być dostępne w języku lub językach:

	a) wyłącznie polskim, niezależnie od składu załogi,

	b) które każdy członek załogi potrafi przeczytać i zrozumieć,

	c) wyłącznie angielskim, niemieckim lub francuskim.



	12. Przed rozpoczęciem przewozu członkowie załogi powinni:

	a) uzyskać informacje o załadowanych towarach niebezpiecznych i zapoznać się z czynnościami awaryjnymi określonymi w instrukcjach pisemnych,

	b) usunąć z pojazdu wszystkie nalepki ostrzegawcze,

	c) otworzyć co najmniej jedną sztukę przesyłki w celu kontroli zawartości.



	13. W pojeździe przewożącym towary niebezpieczne mogą być przewożone:

	a) dowolne osoby posiadające dokument tożsamości,

	b) jedna osoba postronna, jeżeli ma zapięty pas bezpieczeństwa,

	c) wyłącznie członkowie załogi pojazdu.



	14. Czy kierowca może otworzyć sztukę przesyłki zawierającą towar niebezpieczny?

	a) Nie, kierowcy i pomocnikowi kierowcy zabrania się otwierania sztuk przesyłki.

	b) Tak, jeżeli nadawca wyrazi zgodę telefonicznie.

	c) Tak, pod warunkiem że nie używa narzędzi metalowych.



	15. Przenośne urządzenie oświetleniowe używane w pojeździe z towarami niebezpiecznymi:

	a) musi być zawsze zasilane napięciem 230 V,

	b) nie może mieć powierzchni metalowej zdolnej do wywołania iskry,

	c) może mieć otwarty płomień, jeżeli pojazd stoi na zewnątrz.





	16. Podczas załadunku lub rozładunku silnik pojazdu:

	a) powinien zawsze pracować na biegu jałowym,

	b) musi być wyłączony bez żadnego wyjątku,

	c) powinien być wyłączony, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest niezbędny do napędu pomp lub innych urządzeń i zezwalają na to przepisy.



	17. Podczas czynności ładunkowych w pobliżu pojazdu i wewnątrz pojazdu:

	a) zakazane jest tylko palenie tradycyjnych papierosów, a używanie e-papierosów jest dozwolone,

	b) zabronione jest palenie, w tym używanie papierosów elektronicznych i podobnych urządzeń,

	c) palenie jest dozwolone w kabinie przy zamkniętych oknach.



	18. Prawidłowe zabezpieczenie zaparkowanej jednostki transportowej polega na:

	a) zaciągnięciu hamulca postojowego, a w przypadku przyczepy bez urządzenia hamującego również zastosowaniu co najmniej jednego klina pod koło,

	b) włączeniu wyłącznie świateł awaryjnych,

	c) ustawieniu dwóch znaków ostrzegawczych bez używania hamulca postojowego.



	19. Do wyposażenia ogólnego jednostki transportowej należy między innymi:

	a) jeden trójkąt ostrzegawczy i apteczka, bez względu na rodzaj przewozu,

	b) jeden klin dla całego zestawu pojazdów i jeden znak ostrzegawczy,

	c) klin pod koło odpowiedni do masy pojazdu i średnicy koła dla każdego pojazdu, dwa stojące znaki ostrzegawcze oraz płyn do płukania oczu, z uwzględnieniem wyjątków ADR.



	20. Każdy członek załogi powinien posiadać:

	a) wyłącznie hełm ochronny i obuwie robocze,

	b) kamizelkę ostrzegawczą, przenośne urządzenie oświetleniowe, rękawice ochronne i ochronę oczu,

	c) zawsze aparat oddechowy i butlę tlenową.





	21. Maska ucieczkowa powinna znajdować się w wyposażeniu każdego członka załogi podczas przewozu towarów oznakowanych nalepką:

	a) 2.3 lub 6.1,

	b) 3 lub 8,

	c) 4.1 lub 9.



	22. Płyn do płukania oczu nie jest wymagany przy przewozie towarów oznakowanych wyłącznie nalepkami:

	a) 3, 5.1 i 8,

	b) 6.1,

	c) 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 i 2.3.



	23. Jednostka transportowa o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t powinna być wyposażona w gaśnice o łącznej minimalnej zawartości środka gaśniczego:

	a) 6 kg w jednej gaśnicy,

	b) 12 kg w co najmniej dwóch gaśnicach, przy czym jedna ma co najmniej 2 kg, a jedna z pozostałych co najmniej 6 kg,

	c) 6 kg w trzech gaśnicach po 2 kg.



	24. Przy przewozie korzystającym z wyłączenia określonego w ADR 1.1.3.6 jednostka transportowa powinna mieć co najmniej:

	a) jedną gaśnicę o minimalnej zawartości 2 kg środka gaśniczego,

	b) dwie gaśnice o łącznej zawartości 12 kg,

	c) nie musi mieć żadnej gaśnicy.



	25. Gaśnice przewożone zgodnie z ADR powinny być:

	a) bez plomby, jeżeli manometr wskazuje prawidłowe ciśnienie,

	b) dopuszczone do użycia przez trzy miesiące po upływie terminu kontroli,

	c) zaplombowane, oznakowane terminem następnej kontroli lub maksymalnym okresem użytkowania, łatwo dostępne i chronione przed wpływem warunków atmosferycznych.





	26. Sztuki przesyłki w pojeździe powinny być:

	a) zamocowane lub zabezpieczone tak, aby nie przemieszczały się, nie zmieniały położenia i nie uległy uszkodzeniu w normalnych warunkach przewozu,

	b) mocowane wyłącznie wtedy, gdy masa jednej sztuki przekracza 1000 kg,

	c) ustawiane luźno, aby pozostawić przestrzeń na rozszerzalność ładunku.



	27. Jeżeli po rozładunku stwierdzono wyciek zawartości sztuki przesyłki do pojazdu lub kontenera, należy:

	a) poczekać do planowego cotygodniowego mycia pojazdu,

	b) oczyścić pojazd lub kontener możliwie szybko, a najpóźniej przed ponownym załadunkiem,

	c) nie podejmować działań, jeżeli następny ładunek należy do tej samej klasy ADR.



	28. Po zatrzymaniu pojazdu w wyniku wypadku lub awarii członek załogi powinien w pierwszej kolejności, jeżeli jest to bezpieczne:

	a) kontynuować jazdę do najbliższego parkingu,

	b) otworzyć przestrzeń ładunkową w celu sprawdzenia wszystkich sztuk przesyłki,

	c) uruchomić hamulec postojowy, wyłączyć silnik i odłączyć akumulator za pomocą wyłącznika głównego, jeżeli jest dostępny.



	29. W przypadku uwolnienia towaru niebezpiecznego należy:

	a) nie dotykać rozlanej substancji, unikać jej wdychania i pozostawać po stronie nawietrznej,

	b) podejść od strony zawietrznej i rozpoznać substancję po zapachu,

	c) zawsze spłukać substancję wodą, niezależnie od jej właściwości.



	30. W razie pożaru podczas przewozu towarów niebezpiecznych członek załogi:

	a) powinien zawsze próbować ugasić pożar przedziału ładunkowego,

	b) może, jeżeli jest to bezpieczne i został przeszkolony, użyć gaśnicy do gaszenia małego pożaru opon, hamulców lub komory silnika, ale nie powinien gasić pożaru obejmującego przedział ładunkowy,

	c) nie może użyć gaśnicy w żadnej sytuacji.





KARTA ODPOWIEDZI
	Nr
	Odpowiedź
	Punkty
	Nr
	Odpowiedź
	Punkty
	Nr
	Odpowiedź
	Punkty

	1
	A / B / C
	
	11
	A / B / C
	
	21
	A / B / C
	

	2
	A / B / C
	
	12
	A / B / C
	
	22
	A / B / C
	

	3
	A / B / C
	
	13
	A / B / C
	
	23
	A / B / C
	

	4
	A / B / C
	
	14
	A / B / C
	
	24
	A / B / C
	

	5
	A / B / C
	
	15
	A / B / C
	
	25
	A / B / C
	

	6
	A / B / C
	
	16
	A / B / C
	
	26
	A / B / C
	

	7
	A / B / C
	
	17
	A / B / C
	
	27
	A / B / C
	

	8
	A / B / C
	
	18
	A / B / C
	
	28
	A / B / C
	

	9
	A / B / C
	
	19
	A / B / C
	
	29
	A / B / C
	

	10
	A / B / C
	
	20
	A / B / C
	
	30
	A / B / C
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