Ośrodek Szkolenia Zawodowego DOBRY KURS Sylwia Kaczmarek
SYMULACJA EGZAMINU ADR
KURS PODSTAWOWY - ZESTAW 3
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INSTRUKCJA
• Test składa się z 30 pytań. Przy każdym pytaniu podano trzy odpowiedzi: a, b, c. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
• Czas przeznaczony na rozwiązanie testu: 60 minut.
• Próg zaliczenia symulacji: co najmniej 20 prawidłowych odpowiedzi, czyli 2/3 pytań.
• Odpowiedzi należy zaznaczyć na karcie odpowiedzi. Pytania są autorskim materiałem szkoleniowym i nie pochodzą z oficjalnego katalogu pytań egzaminacyjnych.
• Podstawa weryfikacji: ADR 2025 ogłoszony w Dz.U. z 2025 r. poz. 642, sprostowanie ogłoszone w Dz.U. z 2025 r. poz. 1575, program kursu ADR oraz obowiązujące zasady egzaminu.
1. Umowa ADR składa się z:
   a) wyłącznie załącznika A dotyczącego klasyfikacji towarów
   b) Umowy właściwej oraz załączników A i B
   c) wyłącznie krajowej ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych
2. Towary niebezpieczne w rozumieniu Umowy ADR to:
   a) wszystkie materiały chemiczne przewożone pojazdem
   b) wyłącznie materiały wybuchowe i promieniotwórcze
   c) materiały i przedmioty, których międzynarodowy przewóz drogowy jest zabroniony albo dozwolony pod warunkami określonymi w załącznikach A i B
3. Jednostka transportowa oznacza:
   a) pojazd samochodowy bez przyczepy albo zespół składający się z pojazdu samochodowego i dołączonej przyczepy
   b) każdą pojedynczą sztukę przesyłki
   c) wyłącznie pojazd-cysternę
4. Pracownik, który nie ukończył jeszcze szkolenia wymaganego dla powierzonych mu czynności związanych z przewozem towarów niebezpiecznych:
   a) może wykonywać te czynności samodzielnie po otrzymaniu ustnej instrukcji
   b) może wykonywać je wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby przeszkolonej
   c) nie może przebywać na terenie przedsiębiorstwa
5. Szkolenie osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych, o którym mowa w dziale 1.3 ADR, obejmuje odpowiednio:
   a) wyłącznie szkolenie z pierwszej pomocy
   b) wyłącznie omówienie zmian w przepisach
   c) szkolenie ogólne, stanowiskowe oraz z zakresu bezpieczeństwa
6. Szkolenie osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych powinno być:
   a) okresowo uzupełniane szkoleniem doskonalącym uwzględniającym zmiany w przepisach
   b) przeprowadzone tylko jeden raz, bez względu na zmiany przepisów
   c) powtarzane co miesiąc niezależnie od zakresu obowiązków
7. Jeżeli przewóz towarów niebezpiecznych jest związany z przewozem kombinowanym, szkolenie stanowiskowe powinno obejmować również:
   a) wyłącznie przepisy dotyczące czasu pracy kierowcy
   b) wymagania dotyczące innych rodzajów transportu uczestniczących w przewozie
   c) zasady rejestracji pojazdu w państwie przeznaczenia
8. Szkolenie w zakresie ochrony towarów niebezpiecznych powinno obejmować między innymi:
   a) wyłącznie zasady ubezpieczenia przewożonego ładunku
   b) wyłącznie regulamin ochrony obowiązujący w przedsiębiorstwie
   c) rozpoznawanie zagrożeń, metody ich wykrywania i usuwania oraz działania podejmowane w przypadku naruszenia bezpieczeństwa
9. Jeżeli podczas wypadku lub awarii nastąpi uwolnienie towaru niebezpiecznego, członkowie załogi – jeżeli jest to właściwe i bezpieczne – powinni:
   a) zapobiec przedostaniu się materiału do środowiska wodnego lub kanalizacji oraz zebrać go przy użyciu wyposażenia przewożonego w jednostce transportowej
   b) spłukać materiał wodą bezpośrednio do kanalizacji
   c) opuścić miejsce zdarzenia bez powiadomienia służb ratowniczych
10. Dokument z fotografią potwierdzający tożsamość powinien posiadać przy sobie:
   a) wyłącznie kierowca prowadzący pojazd
   b) każdy członek załogi pojazdu przewożącego towary niebezpieczne
   c) wyłącznie nadawca towaru
11. Grupa pakowania II oznacza materiały stwarzające:
   a) duże zagrożenie
   b) małe zagrożenie
   c) średnie zagrożenie
12. Do klasy 3 zalicza się co do zasady materiały ciekłe, których temperatura zapłonu jest:
   a) nie wyższa niż 60°C
   b) wyższa niż 100°C
   c) dowolna, ponieważ temperatura zapłonu nie ma znaczenia dla klasyfikacji
13. Materiały klasy 5.1:
   a) zawsze są materiałami wybuchowymi i palnymi
   b) nie zawsze są palne, lecz wskutek wydzielania tlenu mogą powodować zapalenie lub podtrzymywać palenie innego materiału
   c) są wyłącznie ciekłymi materiałami żrącymi
14. Przewóz o charakterze ratunkowym, którego celem jest ratowanie życia ludzkiego lub ochrona środowiska, może korzystać z wyłączenia spod ADR, jeżeli:
   a) jest wykonywany wyłącznie nocą
   b) masa ładunku nie przekracza 1000 kg
   c) przedsięwzięto wszystkie środki niezbędne do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa przewozu
15. Nadawca towaru niebezpiecznego powinien używać:
   a) wyłącznie opakowań, DPPL i cystern dopuszczonych i odpowiednich dla danego towaru oraz posiadających wymagane znaki
   b) dowolnego nieuszkodzonego opakowania dostępnego w przedsiębiorstwie
   c) wyłącznie opakowań stosowanych w sprzedaży detalicznej
16. Jeżeli przed rozpoczęciem przewozu przewoźnik stwierdzi naruszenie wymagań ADR, to:
   a) może rozpocząć przewóz po wpisaniu uwagi do dokumentu przewozowego
   b) nie powinien rozpoczynać przewozu do czasu usunięcia stwierdzonych naruszeń
   c) decyzję o rozpoczęciu przewozu pozostawia wyłącznie kierowcy
17. Jeżeli podczas przewozu zostanie stwierdzone naruszenie wymagań ADR zagrażające bezpieczeństwu przewozu, należy:
   a) kontynuować jazdę do najbliższej bazy przedsiębiorstwa
   b) powiadomić wyłącznie odbiorcę i kontynuować przewóz
   c) niezwłocznie przerwać przewóz, z uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu, bezpiecznego unieruchomienia przesyłki i bezpieczeństwa publicznego
18. Rozładowca powinien upewnić się, że rozładowywane są właściwe towary, poprzez:
   a) porównanie informacji z dokumentu przewozowego z informacjami umieszczonymi na sztuce przesyłki, kontenerze, cysternie, MEGC, MEMU lub pojeździe
   b) sprawdzenie wyłącznie prawa jazdy kierowcy
   c) zważenie całej jednostki transportowej bez sprawdzania oznakowania
19. Minimalna wysokość liter „UN” i numeru UN na sztuce przesyłki wynosi co do zasady:
   a) 6 mm w każdym przypadku
   b) 12 mm, z wyjątkami przewidzianymi dla mniejszych sztuk przesyłki i naczyń
   c) 25 mm w każdym przypadku
20. Opakowanie awaryjne, w tym opakowanie duże awaryjne, powinno być dodatkowo oznakowane napisem:
   a) „USZKODZONE”
   b) „PILNE”
   c) „AWARYJNE”, literami o wysokości co najmniej 12 mm
21. Łopata, osłona otworów kanalizacyjnych i pojemnik do zbierania pozostałości są wymagane:
   a) dla materiałów stałych i ciekłych oznakowanych nalepkami 3, 4.1, 4.3, 8 lub 9
   b) wyłącznie przy przewozie gazów oznakowanych nalepkami 2.1 i 2.2
   c) przy każdym przewozie ADR bez względu na rodzaj towaru
22. Duże nalepki ostrzegawcze, które nie dotyczą przewożonych towarów niebezpiecznych ani ich pozostałości:
   a) mogą pozostać na pojeździe, jeżeli są częściowo wyblakłe
   b) powinny być zdjęte albo zakryte
   c) należy obrócić nadrukiem do wnętrza pojazdu
23. Standardowa tablica barwy pomarańczowej powinna mieć:
   a) 30 cm szerokości, 20 cm wysokości i obrzeże 5 mm
   b) 50 cm szerokości, 50 cm wysokości i obrzeże 20 mm
   c) 40 cm szerokości, 30 cm wysokości i czarne obrzeże o szerokości 15 mm
24. W przypadku próżnych nieoczyszczonych opakowań po towarach klas innych niż 7 dopuszczalny wpis w dokumencie przewozowym to:
   a) „PRÓŻNE OPAKOWANIE” z informacją o ostatnio przewożonym towarze, np. klasą i zagrożeniem dodatkowym
   b) „BRAK TOWARU NIEBEZPIECZNEGO” bez dalszych informacji
   c) brak jakiegokolwiek wpisu dotyczącego opakowań
25. Nadawca i przewoźnik powinni przechowywać kopię dokumentu przewozowego oraz wymaganych dodatkowych informacji i dokumentów przez okres co najmniej:
   a) 1 miesiąca
   b) 3 miesięcy
   c) 5 lat
26. Jeżeli przed załadunkiem dokumenty lub oględziny wykażą niespełnienie obowiązujących wymagań, to:
   a) załadunek można rozpocząć, jeżeli kierowca wyrazi zgodę
   b) można załadować połowę przewidzianego ładunku
   c) załadunek wstrzymuje się do czasu usunięcia niezgodności
27. Sztuki przesyłki oznakowane różnymi nalepkami ostrzegawczymi można załadować razem:
   a) jeżeli zezwala na to tabela zakazów ładowania razem w 7.5.2.1 ADR
   b) zawsze, jeżeli owinięto je folią
   c) nigdy, bez względu na rodzaj nalepek
28. Jedną z metod oddzielenia określonych towarów niebezpiecznych od żywności lub karmy jest wolna przestrzeń o szerokości co najmniej:
   a) 0,2 m
   b) 0,8 m
   c) 2 m
29. Zakaz palenia podczas manipulowania ładunkiem:
   a) obowiązuje wyłącznie wewnątrz kabiny kierowcy
   b) nie dotyczy papierosów elektronicznych
   c) obejmuje również używanie papierosów elektronicznych i podobnych urządzeń
30. Jeżeli w jednostce transportowej znajdują się towary niebezpieczne o różnych kodach ograniczeń przewozu przez tunele, dla całego ładunku stosuje się:
   a) kod odpowiadający największym ograniczeniom
   b) kod odpowiadający najmniejszym ograniczeniom
   c) kod wybrany przez kierowcę przed wjazdem do tunelu
KARTA ODPOWIEDZI
	Nr
	Odpowiedź
	Punkty
	Nr
	Odpowiedź
	Punkty
	Nr
	Odpowiedź
	Punkty

	1
	A / B / C
	
	11
	A / B / C
	
	21
	A / B / C
	

	2
	A / B / C
	
	12
	A / B / C
	
	22
	A / B / C
	

	3
	A / B / C
	
	13
	A / B / C
	
	23
	A / B / C
	

	4
	A / B / C
	
	14
	A / B / C
	
	24
	A / B / C
	

	5
	A / B / C
	
	15
	A / B / C
	
	25
	A / B / C
	

	6
	A / B / C
	
	16
	A / B / C
	
	26
	A / B / C
	

	7
	A / B / C
	
	17
	A / B / C
	
	27
	A / B / C
	

	8
	A / B / C
	
	18
	A / B / C
	
	28
	A / B / C
	

	9
	A / B / C
	
	19
	A / B / C
	
	29
	A / B / C
	

	10
	A / B / C
	
	20
	A / B / C
	
	30
	A / B / C
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