Ośrodek Szkolenia Zawodowego DOBRY KURS Sylwia Kaczmarek
SYMULACJA EGZAMINU ADR
KLUCZ ODPOWIEDZI - KURS PODSTAWOWY - ZESTAW 3
ZESTAW ZWERYFIKOWANY MERYTORYCZNIE - STAN PRAWNY NA 25.07.2026
Materiał dla prowadzącego. Pytania są autorskim materiałem szkoleniowym i nie stanowią oficjalnego katalogu pytań egzaminacyjnych.
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KLUCZ I UZASADNIENIA
	Nr
	Odp.
	Uzasadnienie
	Podstawa ADR

	1
	B
	Załączniki A i B stanowią integralną część Umowy ADR. Załącznik A obejmuje m.in. przepisy dotyczące towarów, opakowań i procedur nadawczych, a załącznik B wymagania dotyczące środków transportu i operacji transportowych.
	Umowa ADR, art. 3; ADR 2025, 1.1.2.1–1.1.2.3.

	2
	C
	Definicja obejmuje materiały i przedmioty, których międzynarodowy przewóz drogowy jest zabroniony albo dopuszczony pod określonymi warunkami.
	Umowa ADR, art. 1 lit. (b).

	3
	A
	Definicja jednostki transportowej obejmuje pojazd samochodowy bez przyczepy albo pojazd samochodowy z dołączoną przyczepą.
	ADR 2025, 1.2.1 – definicja „jednostka transportowa”.

	4
	B
	Czynności nieobjęte ukończonym szkoleniem mogą być wykonywane wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby przeszkolonej.
	ADR 2025, 1.3.1.

	5
	C
	ADR rozróżnia szkolenie ogólne, stanowiskowe i szkolenie z zakresu bezpieczeństwa, odpowiednio do odpowiedzialności i obowiązków pracownika.
	ADR 2025, 1.3.2.1–1.3.2.3.

	6
	A
	Szkolenie powinno być okresowo uzupełniane szkoleniem doskonalącym uwzględniającym zmiany w przepisach.
	ADR 2025, 1.3.2.4.

	7
	B
	Pracownicy uczestniczący w przewozie kombinowanym powinni znać wymagania dotyczące innych rodzajów transportu.
	ADR 2025, 1.3.2.2.

	8
	C
	Zakres szkolenia ochronnego obejmuje rozpoznanie i charakterystykę zagrożeń, sposoby ich wykrywania i usuwania oraz działania po naruszeniu bezpieczeństwa.
	ADR 2025, 1.10.2.2.

	9
	A
	Instrukcje pisemne nakazują, jeżeli jest to właściwe i bezpieczne, zapobiegać przedostaniu się uwolnionych materiałów do środowiska wodnego lub kanalizacji oraz zebrać je przy użyciu dostępnego wyposażenia.
	ADR 2025, 5.4.3.4 – instrukcje pisemne.

	10
	B
	Każdy członek załogi pojazdu przewożącego towary niebezpieczne powinien posiadać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
	ADR 2025, 1.10.1.4.

	11
	C
	Grupa pakowania II odpowiada materiałom stwarzającym średnie zagrożenie.
	ADR 2025, 1.2.1 – definicja „grupa pakowania”.

	12
	A
	Jednym z podstawowych kryteriów klasy 3 jest temperatura zapłonu nie wyższa niż 60°C, z uwzględnieniem wyjątków i dodatkowych zasad określonych w ADR.
	ADR 2025, 2.2.3.1.1.

	13
	B
	Materiały utleniające nie muszą być same palne, ale mogą wskutek wydzielania tlenu powodować zapalenie lub podtrzymywać palenie innych materiałów.
	ADR 2025, 2.2.51.1.1.

	14
	C
	Wyłączenie dotyczy przewozu ratunkowego służącego ratowaniu życia lub ochronie środowiska pod warunkiem zastosowania wszystkich środków niezbędnych dla pełnego bezpieczeństwa.
	ADR 2025, 1.1.3.1 lit. (e).

	15
	A
	Nadawca powinien używać tylko opakowań, DPPL i cystern dopuszczonych, odpowiednich dla danego materiału i prawidłowo oznakowanych.
	ADR 2025, 1.4.2.1.1 lit. (c).

	16
	B
	Przewoźnik nie powinien rozpoczynać przewozu, dopóki stwierdzone naruszenia nie zostaną usunięte.
	ADR 2025, 1.4.2.2.3.

	17
	C
	Przewóz powinien zostać niezwłocznie przerwany, a jego kontynuacja jest możliwa dopiero po zapewnieniu zgodności albo uzyskaniu wymaganego pozwolenia.
	ADR 2025, 1.4.2.2.4.

	18
	A
	Rozładowca ma obowiązek porównać właściwe informacje z dokumentu przewozowego z oznakowaniem jednostki ładunkowej lub środka transportu.
	ADR 2025, 1.4.3.7.1 lit. (a).

	19
	B
	Co do zasady litery „UN” i numer UN mają co najmniej 12 mm wysokości. ADR przewiduje mniejsze wartości dla określonych małych sztuk przesyłki i naczyń.
	ADR 2025, 5.2.1.1.

	20
	C
	ADR wymaga dodatkowego napisu „AWARYJNE” o wysokości liter nie mniejszej niż 12 mm.
	ADR 2025, 5.2.1.3.

	21
	A
	Te trzy elementy wyposażenia dodatkowego są wymagane tylko dla materiałów stałych i ciekłych oznakowanych wskazanymi nalepkami.
	ADR 2025, 8.1.5.3 i przypis 4.

	22
	B
	Duże nalepki niezwiązane z przewożonymi towarami lub ich pozostałościami muszą zostać zdjęte albo zakryte.
	ADR 2025, 5.3.1.1.6.

	23
	C
	Standardowe wymiary tablicy to 40 × 30 cm, a szerokość czarnego obrzeża wynosi 15 mm.
	ADR 2025, 5.3.2.2.1.

	24
	A
	ADR dopuszcza zapis „PRÓŻNE OPAKOWANIE” uzupełniony informacją o ostatnio przewożonym towarze, np. „PRÓŻNE OPAKOWANIE, 6.1 (3)”.
	ADR 2025, 5.4.1.1.6.2.1.

	25
	B
	Minimalny okres przechowywania kopii dokumentu przewozowego i dokumentów dodatkowych wynosi trzy miesiące.
	ADR 2025, 5.4.4.1.

	26
	C
	Załadunek nie może się odbyć, jeżeli dokumenty lub oględziny wykazują niespełnienie obowiązujących wymagań.
	ADR 2025, 7.5.1.2.

	27
	A
	Możliwość wspólnego załadunku ocenia się na podstawie tabeli zakazów ładowania razem, według nalepek ostrzegawczych.
	ADR 2025, 7.5.2.1.

	28
	B
	Jeżeli stosuje się oddzielenie wolną przestrzenią, jej szerokość powinna wynosić co najmniej 0,8 m.
	ADR 2025, 7.5.4 lit. (c).

	29
	C
	Zakaz palenia obowiązuje w pobliżu i wewnątrz pojazdu podczas manipulowania ładunkiem oraz obejmuje e-papierosy i podobne urządzenia.
	ADR 2025, 8.3.5.

	30
	A
	Dla całego ładunku stosuje się kod odpowiadający największym ograniczeniom spośród kodów przypisanych przewożonym towarom.
	ADR 2025, 8.6.3.2.


PODSTAWA PRAWNA I ŹRÓDŁA
• ADR 2025 - Umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, ogłoszona w Dz.U. z 2025 r. poz. 642.
• Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 listopada 2025 r. o sprostowaniu błędów, Dz.U. z 2025 r. poz. 1575, oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, Dz.U. z 2024 r. poz. 964.
• Zakres zestawu odpowiada programowi kursu ADR podstawowego: przepisy i definicje, szkolenie osób, wyłączenia, zagrożenia i klasyfikacja, ochrona środowiska, obowiązki uczestników przewozu, oznakowanie, dokumentacja, wyposażenie, załadunek i rozładunek, zachowanie załogi oraz ograniczenia tunelowe.
Skrócony klucz:
1-B   2-C   3-A   4-B   5-C   6-A   7-B   8-C   9-A   10-B   11-C   12-A   13-B   14-C   15-A   16-B   17-C   18-A   19-B   20-C   21-A   22-B   23-C   24-A   25-B   26-C   27-A   28-B   29-C   30-A
MAPA ZGODNOŚCI Z PROGRAMEM KURSU
	Zagadnienie programu
	Numery pytań

	Wymagania ogólne, przepisy i definicje
	1-3

	Szkolenie osób zaangażowanych w przewóz
	4-8

	Ochrona środowiska i postępowanie po zdarzeniu
	9

	Ochrona towarów niebezpiecznych
	8, 10

	Klasyfikacja i główne rodzaje zagrożeń
	11-13

	Wyłączenia spod stosowania ADR
	14

	Obowiązki uczestników przewozu
	15-18

	Oznakowanie i duże nalepki ostrzegawcze
	19, 20, 22, 23

	Dokumentacja przewozowa
	24-25

	Wyposażenie ochronne i awaryjne
	21

	Załadunek, ładowanie razem i ochrona żywności
	26-28

	Zachowanie załogi podczas manipulowania ładunkiem
	29

	Przewóz kombinowany
	7

	Ograniczenia przejazdu przez tunele
	30


Informacja o weryfikacji: każde pytanie, warianty odpowiedzi, prawidłowa odpowiedź i uzasadnienie zostały porównane z przywołanym przepisem ADR. Sprawdzono również zakres sprostowania ogłoszonego w Dz.U. z 2025 r. poz. 1575; nie zmienia ono przepisów stanowiących podstawę pytań w tym zestawie.
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